Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti 

Tarjoamme Turun kaupungille linja-autoliikenteen Turun sisäisten linjojen 18, 32A, 34, 67, 80, 83, 88, 100 (kohde 1) liikennöintiä ajalle 25.4.2016–30.6.2021 (+ 3 v optio) tarjouspyynnössä X.X.2015 mainituin ehdoin siten täydennettynä kuin tästä tarjouksesta ilmenee.

Tarjouksen jättämällä tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä alla mainitut vähimmäisvaatimukset ja toimittaa tarjouksen liitteenä pyydetyt todistukset ja selvitykset kelpoisuuden todentamiseksi. Tarjousyhteenliittymän ollessa tarjoajana asetetut vähimmäisvaatimukset täyttyvät kaikkien liikennöitsijöiden osalta alla luetellun mukaisesti ja todistukset ja selvitykset toimitetaan tarjouksen liitteenä kaikkien liikennöitsijöiden osalta kelpoisuuden todentamiseksi.

Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten viimeisestä jättöpäivästä laskettuna.

1	Tarjoajan perustiedot

Yhtiön nimi
	     	
Liikenteestä vastaava henkilö	     	
Y-tunnus	     	
Osoite ja postitoimipaikka	     	
Puhelinnumero	     	
Sähköpostiosoite	     	
Sähköpostiosoite tai telefax, johon hankintapäätös toimitetaan
	     	

2	Perustiedot tarjousyhteenliittymän ollessa tarjoajana (yhteistarjous) 

Päävastuullinen yhtiö
	     	
Liikenteestä vastaava henkilö
	     	
Y-tunnus
	     	
Osoite ja postitoimipaikka
	     	
Puhelinnumero
	     	
Sähköpostiosoite
	     	
Sähköpostiosoite tai telefax, johon hankintapäätös toimitetaan
	     	

Muiden tarjousyhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden nimet	Liikenteestä vastaavat henkilöt	Y-tunnukset	
     
	     	     	
     
	     	     	
     
	     	     	
     
	     	     	
     
	     	     	

3	Tarjoajan vähimmäisvaatimukset ja kelpoisuuden todentaminen

Tarjoaja täyttää asetetut vähimmäisvaatimukset alla luetellun mukaisesti 

3.1	Oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen
Tarjoajalla on voimassa olevien henkilöliikennettä koskevien säädösten mukaan oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen Suomessa ja liikenteestä vastaava henkilö täyttää säädöksissä määrätyt ehdot 
	
Kyllä, selvitys tarjouksen liitteenä
Ei

3.2	Tilinpäätösasiakirjat
Tilinpäätösasiakirjat kolmelta viimeiseltä tilikaudelta 
	
Tarjouksen liitteenä
Toimitetaan pyydettäessä

3.3	Verot
Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka viranomaisen selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
	
Todistus verojen maksamisesta tarjouksen liitteenä
Verovelkatodistus ja maksusuunnitelma tarjouksen liitteenä

3.4	Eläkevakuutus
Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
	
Työeläkekassan todistus liitteenä
Vakuutusyhtiön todistus liitteenä

3.5	Kaupparekisteriote
Kaupparekisteriote tarjouksen liitteenä
	
Kaupparekisteriote tarjouksen liitteenä

3.6	Hankintalain 53 § mukainen poissulkemisperuste.
Tarjoajaa tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä ei ole tuomittu rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (laki julkisista hankinnoista 53 §)
	
Ei ole tuomittu
Erillinen selvitys tarjouksen liitteenä	

3.7	Laatuohjelma
Liikennöitsijällä on viimeistään sopimuskauden alkaessa laatuohjelma, joka sisältää seuraavat osa-alueet:
1.	Yritysjohdon asettamat laadun ylläpidon periaatteet
2.	Laatuasioiden organisointi ja vastuuhenkilöt
3.	Kuljettajien ja työnjohdon pätevyys ja koulutusohjelma
4.	Laatuohjauksen toimenpiteet
5.	Ajoneuvojen teknisen laadun ylläpito
	
Selvitys laatuohjelmasta tarjouksen liitteenä
Selvitys laatuohjelmasta toimitetaan pyydettäessä	

4	Alihankkijat

Liikennöitsijä vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Tarjoaja sitoutuu hyväksyttämään käyttämänsä alihankkijat tilaajalla tullessaan valituksi palveluntuottajaksi. 
	
Ei alihankintaa
Selvitys alihankinnan osuudesta tarjouksen liitteenä
Selvitys alihankinnan osuudesta:      	

5	Liikenteen laatuvaatimukset ja niihin sitoutuminen

5.1	Palvelun laatu

Palvelun laatu sisältää kuljettajien palvelualttiuden, tiedot liikenne- ja lippujärjestelmästä, tiedottamisen ja kuljettajan vaatetuksen. Tarjoaja sitoutuu täyttämään seuraavat vaatimukset

1.	Ystävällinen asiakaspalvelu

2.	Matkustajien asiallinen opastaminen matkustamiseen liittyvissä asioissa

3.	Kuljettaja osaa neuvoa matkustajille liikennöimänsä reitin alueen lisäksi ajamansa reitin varrella olevat julkiset kohteet

4.	Kuljettaja tuntee lippujärjestelmän ja hallitsee rahastuslaitteen käytön sekä tarvittaessa osaa opastaa matkustajia lippujärjestelmän suhteen

5.	Linja-autossa on viestintäjärjestelmä, jolla saadaan yhteys työnjohtoon

6.	Häiriötilanteessa kuljettaja ilmoittaa asiasta viivytyksettä työnjohtoon, joka ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi

7.	Häiriötilanteessa kuljettaja tiedottaa asiasta matkustajille

8.	Kuljettaja opastaa tarvittaessa matkustajia jatkoyhteyden valinnassa

9.	Liikennöitsijä järjestää kuljettajilleen siistit, yhtenäiset joukkoliikennelautakunnan päättämät, vuodenaikaan soveltuvat työasut, jota kaikki kuljettajat käyttävät liite 7 § 6 20.05.2015

10.	Liikennöitsijä varmistaa, että kuljettaja saa riittävän perehdyttämiskoulutuksen

5.2	Liikennöinnin laatu

Liikennöinnin laatuun kuuluvat liikennöinnin täsmällisyys, linjakilpien käyttö ja ajokäyttäytyminen. Liikennöitsijä sitoutuu seuraaviin vaatimuksiin

1.	Liikennöitsijä sitoutuu ajamaan annettujen ohjeaikojen mukaisesti

2.	Kaikki vuorot ajetaan oikeilla linjakilvillä. Jos auto on muussa kuin linja-ajossa, eivät kilvet saa olla näkyvillä

3.	Linja-autoa ajetaan tasaisesti ja turvallisesti

4.	Työvuorojen vaihto tapahtuu pääteasemalla tai Kauppatorilla, ellei asiasta ole erikseen sovittu tilaajan kanssa. Pysäkillä odottavat matkustajat otetaan kyytiin ennen kuljettajan vaihtotapahtumaa

5.3	Tekninen laatu

Tekniseen laatuun kuuluvat liikenteeseen sopiva linja-autokalusto, sen ikä ja kapasiteetti sekä kunto ja siisteys seuraavasti

1.	Liikennöitsijä sitoutuu huoltamaan autoja siten, että kaikki niiden laitteet toimivat ja autot ovat siistejä, puhtaita ja ehjiä

2.	Ilkivallan kohteiksi joutuneita kuten vahingoitettuja tai pahoin töherreltyjä autoja ei käytetä liikenteessä

3.	Liikenteessä käytettävissä autoissa on tupakointi aina kielletty

4.	Kuljettaja huolehtii, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asianmukaiset ja miellyttävät

6	Kalustovaatimukset

Tarjottava ja liikenteessä käytettävä linja-autokalusto täyttää seuraavat tyyppikohtaiset sekä kaikille tyypeille yhteiset ehdottomat vaatimukset. 

6.1	Linja-autokaluston tyyppikohtaiset vaatimukset

	M 
Matalalattiainen 2-akselinen
kaupunkiliikennelinja-auto	T
Matalalattiainen 3-akselinen
kaupunkiliikennelinja-auto	

Lattiatason korkeus
	
Korkeintaan 370 mm	
Korkeintaan 370 mm	

Lattiatason tasaisuus 	
Etu- ja keskioven välillä
ei saa olla porrasta	
Etu- ja keskioven välillä
ei saa olla porrasta	

Ovet
	
etuovi ja keskiovi sekä mahdollisesti takaovi	
etuovi ja keskiovi sekä takaovi	
Ovien leveydet vähintään
    Etuovi
    Keskiovi
    Takaovi	

Vähintään 750 mm
Vähintään 890 mm

Vähintään 750 mm
Vähintään 1200 mm
Vähintään 600	

Istumapaikkamäärä

Istumapaikkojen määrä
matalalattiaosassa	
Vähintään 34 + 3 klaffi-istuinta

vähintään 10
	
Vähintään 49 + 3 klaffi-istuinta

vähintään 14

Kokonaispaikkamäärä
	
Vähintään 65	
Vähintään 90	

Vapaa pituussuuntainen istumatila	
Vähintään 710 mm, kuitenkin neljä paikkaa vähintään 650 mm
Käytetty auto: Vähintään 650 mm
	
Vähintään 710 mm, kuitenkin neljä paikkaa vähintään 650 mm
Käytetty auto: Vähintään 650 mm

Lastenvaunupaikkojen
määrä	
Vähintään 2, joista 1 pyörätuolivarustuksella
Uusi auto: Vähintään 3, joista 1 pyörätuolivarustuksella	
Vähintään 2, joista 1 pyörätuolivarustuksella 
Uusi auto: Vähintään 3, joista 1 pyörätuolivarustuksella

Lastenvaunutilan vapaa pituus	
Vähintään 1300 mm
Uusi auto: 1950 mm
	
Vähintään 1300 mm
Uusi auto: 1950 mm

Etulinjakilven numeroiden korkeus
	
Vähintään 280 mm	
Vähintään 280 mm	

6.2	Linja-autokaluston vaatimukset

1.	Ovet on varustettu liikuntavammaisille soveltuvilla kahvoilla.

2.	Valaistu, selvästi erottuva elektroninen led-näytöllä varustettu linjakilpi on edessä, oikealla sivulla ja takana.

3.	Etulinjakilven numeroiden korkeus vähintään 280 mm. Linjanumeroiden korkeus takana ja sivulla vähintään 160 mm.

4.	Uusien ja sopimuskauden aikana hankittavien korvaavien autojen etulinjakilvessä ja sivukilvessä on pääteasemateksti, joka on selvästi luettavissa. Sisäpuolisen pysäkkinäytön korkeus on vähintään 50 mm. 

5.	Uusien ja sopimuskauden aikana hankittavien korvaavien linja-autojen sisäpuolinen pysäkkinäyttö on ohjattavissa Turun paikallisliikenteen rahastusjärjestelmän kautta (liite 5) 

6.	Linja-autoihin asennetaan seudullisen joukkoliikenteen omistamat rahastuslaitteet autokiertojen ja vaadittujen autojen määrän mukaisesti. Mikäli liikennöitsijä tarvitsee enemmän laitteita, tulee niiden toimittamisesta sopia erikseen liikennöitsijän ja seudullisen joukkoliikenteen välillä. Vaihtaessaan kalustoa sopimuskauden aikana liikennöitsijä kustantaa rahastuslaitteiden kaapeloinnit, asennustarvikkeet ja asennustyöt. Liikennöitsijä on velvollinen huolehtimaan seudullisen joukkoliikenteen hankkimista laitteista ja niiden huolloista osoitetussa huoltopisteessä. Normaalista käytöstä poikkeava korjaustarve on liikennöitsijän hoidettava kustannuksellaan. Maksu- ja informaatiojärjestelmään liittyen liikennöitsijä on velvollinen pitämään yllä kalustoluetteloa ja kuljettajarekisteriä sekä tallentamaan järjestelmään yksittäisen bussien päivittäisen ajo-ohjelman sisältämät linjasivut (= bussin päivän liikennöinti), mikäli liikennöitsijä ei aja seudullisen joukkoliikenteen laatimien autokiertojen mukaisesti. Näitä ylläpitotoimia varten seudullinen joukkoliikenne järjestää liikennöitsijälle maksu- ja informaatiojärjestelmän taustajärjestelmän käyttöliittymän. Lisäksi liikennöitsijä on velvollinen sijoittamaan seudullisen joukkoliikenteen omistamia mahdollisia muita maksi- ja informaatiolaitteita linja-autoihin sekä huolehtimaan näiden tiedonsiirron kustannuksista. 

7.	Vammaispaikkoja vähintään 4 kpl linja-auton keskellä tai etuosassa käytävän molemmin puolin. Näiden paikkojen sijoituksessa on otettu huomioon myös opaskoiraa käyttävät vammaiset. Nämä paikat on merkitty.

8.	Vammaispaikkojen läheisyydessä on painonappeja siten, että jokaiselta istuimelta ylettyy helposti antamaan pysähtymismerkin.

9.	Vammaisten liikkumisen helpottamiseksi on asennettu vammaispaikkojen kohdalle, ellei paikan edessä olevassa istuimessa ole tarkoitukseen sopivaa kahvaa tai muuta apuvälinettä, seinään kahva sekä käytävän puolelle pystytankoja tai tukikahvoja tai muita liikkumista tukevia apuvälineitä siten, että autossa pääsee liikkumaan sisääntulo-ovelta poistumisovelle apuvälineitä käyttäen.

10.	Linja-auton sisä- ja ulkopeilit ovat riittävän suuret, jotta kuljettaja näkee poistumassa olevat ja poistuneet matkustajat. 

11.	Poistumisovet on varustettu sellaisella turvalaitteella, että oven sulkeutuessa matkustaja ei jää oven väliin.

12.	Keskiovella on invasilta. Mikäli invasilta on kuljettajan paikalta ohjattava, tulee siinä olla turvalaitteet. Invasillan pituus uusissa linja-autoissa on vähintään 800 mm. 

13.	Uudet linja-autot on oltava ilmastoituja, käytetyt linja-autot on oltava varustettu ns. yläikkunalliseksi autoksi, jossa on neljä avattavaa sivuikkunaa (2 kpl /sivu) elleivät ole ilmastoituja.

14.	Ilmastoiduissa linja-autoissa ilmastointilaitteen jäähdytysteho on vähintään 20 kW ja lämmitysteho vähintään 25 kW. Tämän lisäksi autossa on oltava riittävä erillinen lämmitysjärjestelmä, esim. patterilämmitys. Auto on sovelluttava pohjoisen ilmastoon. Ilmastointilaite on huollettava säännöllisesti vuosittain ja huollot on dokumentoitava

15.	Linja-autoissa sisäpuolella on auton pysähtymistä ilmaiseva merkkivalo varustettuna äänimerkillä. Merkkivalo on sijoitettu sitten, että se on matkustajille hyvin näkyvissä.

16.	Aikataulujen ja esitteiden jakelukori on sijoitettu linja-auton etuosaan matkustajien kulkureitin varrelle ja kuljettajan ulottuville. Koreihin mahtuu A5-kokoinen materiaali.

17.	Linja-auton sisällä katon ja seinän taitekohdassa on ikkunoiden yläpuolelle seisomasiltojen ja poistumisteiden läheisyyteen varattu 250 mm:n korkuinen alue tariffi-, ohje- ja mahdollisesti informaatiotarroja varten vapaana pitkittäisistä listoista ja muista epätasaisuuksista.

18.	Linja-autot on maalattu tilaajaväriin maalausohjeen mukaisesti.

19.	Matkustamon sivuikkunoiden on oltava kaksinkertaiset ja esteettömästi läpinäkyvät

20.	Linja-auton ulkosivuille on merkitty linja-auton järjestysnumero tilaajaväritysohjeen mukaisesti. Järjestysnumero on merkitty myös linja-auton sisälle. Tätä numeroa tulee käyttää valvonta- ja kalustoluetteloissa.

21.	Liikennöitsijän nimi tai tunnistettavissa oleva liikemerkki näkyy linja-auton molemmilla ulkosivuilla tilaajaväritysohjeen mukaisessa paikassa sekä sisällä kuljettaja-aition matkustamonpuoleisessa takaseinässä tai muussa selvästi havaittavassa paikassa.

22.	Linja-auton sisämelu ei ylitä 78 dBA myöskään auton takaosassa.

23.	Uusi auto tarkoittaa vuonna 2015 käyttöön otettua linja-autoa 

6.3	Tarjouskohteen linja-autokaluston vaatimukset

1.	Yhteensä kaksikymmentäkaksi (22), seuraavasti:
•	kahdeksan (8) kappaletta uusia, ilmastoituja T-tyypin linja-autoja
•	seitsemän (7) kappaletta ympäristönormin Euro 3 + CRT (tai vastaava suodatin) täyttäviä T-tyypin linja-autoja
•	neljä (4) kappaletta uusia M-tyypin vaatimukset täyttäviä linja-autoja
•	kolme (3) kappaletta ympäristönormin Euro 3 + CRT (tai vastaava suodatin) täyttäviä M-tyypin linja-autoja.
2.	Liikennöitsijän tulee huolehtia riittävästä soveltuvasta vara-automäärästä. Vara-autojen tulee täyttää korvattavan kalustotyypin minimivaatimukset. Vara-autot tulee hyväksyttää seudullisella joukkoliikenteellä.

7	Ympäristövaatimukset 

1.	Uudet linja-autot (12 kpl) täyttävät ympäristönormin Euro 6

2.	Linja-autot (10 kpl) täyttävät vähintään ympäristönormin Euro 3 + CRT (tai vastaava suodatin)

3.	Vara-autokaluston ympäristönormi vähintään Euro 3.	

8	Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuun vaikuttavat ominaisuudet

8.1 Tarjottavan kaluston (10 kpl linja-autoja) ominaisuudet (linja-autot joita ei vaadita uusina): 

Euro 6 (uusi ilmastoitu auto)
	
0,20 pistettä / linja-auto	
täyttyy       tarjotun linja-auton osalta

Euro 5/EEV	
0,10 pistettä / linja-auto	
täyttyy       tarjotun linja-auton osalta

Euro 5	
0,07 pistettä / linja-auto	
täyttyy       tarjotun linja-auton osalta

Euro 4 	
0,04 pistettä / linja-auto	
täyttyy       tarjotun linja-auton osalta

Ilmastointi käytetyssä linja-autossa	
0,05 pistettä / linja-auto	
täyttyy       tarjotun linja-auton osalta

8.1	Kaluston muut ominaisuudet (ei vara-autojen, eikä T-tyypin linja-autoina vaadittujen autojen) kohteessa 1 seuraavasti:

M-tyypin linja-auton tarjoaminen T-tyypin linja-autona
	
0,10 pistettä / linja-auto	
täyttyy       tarjotun linja-auton osalta

9	Tarjoushinta
Arvonlisäveroton tarjoushinta kolmen desimaalin tarkkuudella siinä, hintatasossa jota liikennöinnistä maksetaan 1.7.2013–30.9.2013.

Linjakilometrin yksikköhinta	
           €/km

Linjatunnin yksikköhinta	
           €/h

Autopäivän yksikköhinta	
           €/ap

Allekirjoittamalla tarjouksen tarjoaja vakuuttaa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä sekä tässä tarjouksessa vaadittujen ja ilmoitettujen vaatimusten ja kelpoisuuksien täyttyvän.

Allekirjoitus ja päiväys

Paikka________________      .      . 2015

_____________________________ 
Nimen selvennys